|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ****功能参数**** | ****具体描述**** | ****备注**** |
| 机型大小 | 12.6cm\*5.5cm\*2.2cm | 定位轻巧超薄时尚，可以单手操控 |
| 信道数 | 256 |  |
| 频段范围 | UHF：403-470Mhz | VHF：136-174Mhz |
| 重量 | 5.76 OZ（盎司） | 约163克 |
| 标配电池 | 2200mah锂电池 | 待机时间：54小时；利用5-5-90规则，数字模式使用时间14小时，模拟模式使用时间11.8小时 |
| 通话模式 | 数字、模拟 | 数字模式下，可设置直通和中继双时隙 |
| IP互联 | 可以选配IP互联功能 | 需要加KEY |
| 防护等级 | IP54 | 独特的喇叭防护，减少灰尘的吸入，声音更加清晰 |
| 报警 | 有 | 可通过侧面功能键设置 |
| 充电模式 | Micro USB充电 | 标配没有座充 |
| 输出功率 | 模拟：1-2W | SL1M配置比一般对讲机更好的功率放大器，相对小的功率通讯距离不会减短。 |
| 数字：1-3W |
| 侧键 | PTT | 比常规对讲机更大、更舒适的PTT按键，容易操作 |
| 音量键 | 音量调解键在侧面，类似SL1K手机 |
| 功能键 | 侧面功能键，可预置操作功能如报警、功率大小等 |
| 显示屏 | 区域呼叫ID | 显示屏是隐藏在对讲机前面面板，长时间不用，会自  动变暗，跟直板没有屏幕一样。减少电量消耗。 |
| 安全提示 |
| 信道数量 |
| 音量提示 |
| 电池电量 |
| 响铃开/关 |
| 背光调节 |
| 功率大小 |
| 语音播报 | 有 |  |
| 音频输出 | 0.5W音频输出 |  |
| 信道键 | 创新的扁形信道键 | 改变信道通过前后推动该键实现，加减信道很方便 |
| 整机标配 | 电池、挂绳、手带、天线、旅行充电器、背夹、说明书 | |
| 重点推广行业 | 商超零售卖场、交通物流、医院等 | |